% Beams fra due pentagrammi
% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	2	1	4	4	0	5	1 	0
%
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	1	16	0.0

bt
./
Abdv
It124ipipi
w150m
h35m
% Batt 1-2
r4 | [ c8-- e c+ e c+ e- c a+ ]j stl | ald2 st ze ze+ r4 Rb /
c4+ zc+ su | bdf2 zbf- a4+ s za- | [ju c8- a+ c e ] c+ r+0 c4 zc- //
rb4 | er0+ | rb0 /

%