% Cambio di tonalit…
% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	1	1	4	4	0	6	0 	0
%
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	2	16	0.0

t
./
Ab
It64
w170m
\\nobarnumbers\
c8 d e f g a b c /
K+0+2 d8- D"\tt K+0+2" e f g a b c d /
K+0+4 e- D"\tt K+0+4" f g a b c d e /
K+0-4 f- D"\tt K+0-4" g a b c dn en f /
K+0-2 g- D"\tt K+0-2" a b c d en fs g Rb /

%K+1+2 c4 c | c c /
%K+0+6 c c | c c | c c /
%