% Indicazioni dinamiche
% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	1	1	4	4	0	6	0 	2
%
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	1	16	0.0

b
./
Abp
It116icb
w170m
% Batt 1-2
r2 D"Adagio"+16 r4 e8-- Dpp-1 D< s f D< D>-1 s | g4 D>-1 s f2 s D<-1 f8 s D<-1 Dp-1 g s D>-2 |
% Batt 3-4
a4 s D>-2 D<-2 g2 s D<-2 g8 s Dmp-1 D<-1 a s | b4 D<-1 D>-1 asd2 D>-1 D<-1 | 
% Batt 5-6
b0 st D<-1 Dsfz-1 D>-1 | b8 st D>-1 Dp-1 r r4 r2 Rb /

%