% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	1	1	1	4	0	0	 0	0
%
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	1	16	.0

0
./
w160m
rpb D"\tt 0,t"-3-6 | C1 rpb D"\tt 1,s"-3-6 | C2 rpb D"\tt 2,m"-3-6 | C3  rpb D"\tt 3,a"-3-6 | 
C4 rpb D"\tt 4,n"-3-6 | C5 rpb D"\tt 5,r"-3-6 | C6 rpb D"\tt 6,b"-3-6 | C7 rpb D"\tt 7,f"-3-6 Rz /

%