% caratteristiche delle note
% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	1	1	4	4	0	6	0 	0
%
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	2	16	0.0

t
./
Ab
It64
w170m
% Batt 1-2
al4+ D"\tt al4" cu D"\tt cu" cd D"\tt cd" c8 D"\tt c8" | cdd4 D"\tt cdd4" c1 D"\tt c1" c2 D"\tt c2" /

% Batt 3
c2 D"\tt c2" cr2 D"\tt cr2"  //
de2 D"\tt de2"+20 d2 D"\tt d2"+20 /

% Batt 4
c8 D"\tt c8" c D"\tt c" c D"\tt c" ca D"\tt ca" cs D"\tt cs" cf D"\tt cf" cn D"\tt cn" css D"\tt css" /

% Batt 5
cff8 D"\tt cff" c D"\tt c" csc D"\tt csc" cfc D"\tt cfc" cnc D"\tt cnc" csi D"\tt csi" cfi D"\tt cfi" cni D"\tt cni" Rb /

%