% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	1	1	4	 4	4	4	3.5	-1 
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	2	16	0

t
./
\\nobarnumbers\
w160m
 
f2d D"\tt 3.5" f8 | f4 f f f Rd /

m3444 fd2 D"\tt 3" /
m4400 f4 f f f Rd /

m2444 f2 D"\tt 2" /
m4400 f4 f f f Rd /

mo444 f4 D"\tt 1" /
m4400 f4 f f f Rd /

L2M
mo844 f8 D"\tt 0.5" /
m4400 f4 f f f Rd /

moo44 f1 D"\tt 0.25" /
m4400 f4 f f f Rd /

mo344 f3 D"\tt 0.125"  /
m4400 f4 f f f Rd /

mo644 f6 D"\tt 0.0625" /
m4400 f4 f f f Rd /
%