% Beams
% 	n.v.	n.st.	numer	denom	nums	dens	levare	armatura
 	1	1	4	4	0	6	0 	-2
%
%	npag	nsist	pent	rientri
	1	3	16	0.0

t
./
Ab
It124
w170m
\\nobarnumbers\
% Batt 1
f1s D"a"+18 c f a c fs a c- b g+ b g [l+12-8 b-- g1++ b g ] Rd /

% Batt 2
[l f1s- D"b"+24 c f a ] [u c fs a c- ] [f b g+ b g ] [ b-- g1++ b g ] Rd /

% Batt 3
[m4 f1s- D"c"+18 c f a ] [m1 c fs a c- ] b g+ b g [h b-- g1++ b g ] Rd /

% Batt 4
[ f1s- D"d"+18 c f a ][ c fs a c- ] [ b g+ b g ]-[ b-- g1++ b g ] Rd /

% Batt 5
[ fs-4x3nf D"e"+22 c a+ c1 fs a c- ] b g+ b g b-- g1++ b g Rd /

% Batt 6
m3434
cd84 D"f"+18 c3 c6 c [+0+0+3 cd8 c3 c6 c ] [-1+0+3 cd8 c3 c6 c ] Rd /

%