%
% Modified 15 Feb 2004 to use Postscript tlurs
%
    2    1    1    8   0   6   0  1
    1  6  20  .05

bt
./
It78MR1
%
%  The following meter change is only needed due to bug in midi-macro
%  recorder which doesn't get the right time tignature for the 1/8 bar.
%
m1/8/0/0
Abe
Apl
%h
%Allemand
Tc
Matthias Weckmann (1624-1676)
Tt-6
Allmand
%
% Bar 0
%
r8 /
e84 /
%
% p55 Bar 1-2
%
\\\advance\barno-1\
m4400
r ad42 t a2 t | a0 //
r4 a43 t a8 t e f4 | e0 /
r4-10 r8-8 b83 c4 rb | r1 d e d c4 t c8 t c d c t //
e24 t ed4 t d8 rb4 r8 gs ad8 a1 t a t b8 a1 t /
%
% Bar 3-5
%
e22 e | c+4 b a2 | fn+2 e //
e23 ed4 d8 | r1+8 gs1 a8 td ad t g1 a4 t ad8 t gn1 | r4+8 d+2 c4 t /
c84 t c b a t a t a b4 | rb0 | rb //
%\zcharnote{16}{\bigfont\kern-96pt Matthias Weckmann (1624-1676)}\
a84 t a t a1 t gs8 f1 t f8 t f zds g4 ze |
r8 e t e1 t e d8 td d1 t e fn b- c d e8 | r+0 a b a td a t g a g /
%
% Bar 6-8
%
d23 t dd4 t c8 | b0 | r8 ad4 rb4 fn+ //
c44 t bd2 | r4+4 bd2 | r4 a t a8 t g a4 / 
fn84 rbd4 r8-6 ed4 | r8-6 dd4 rb2 | rb0 //
r8 b84 c d gs-4 a t | a t t ad8 t a1 gsd8 a1 b3 a b a b a gs1 | 
  ad4 e1 e fn8 e ed ot d1 / 
%
% Bar 9a
%
m7800
rb2 ed43 //
  r8+0 [ e83 td gs t1d b t2d ] gd4 t+0-.2 t1 zbd t2 zed /
e24 t ed4 t /
%
% Bar 9b
%
IM IMP1 IMR2
m1/8/0/0/
\\\advance\barno-1\ 
Rlr
r8+0 /
e84 //
gs84 /
%
% p55v Bar 10-12
%
m4400
e03 t | e t | rb4 a- b2 //
b23 c t | c4 t [-1-1 d8 c ] [-1-1 bd a1 ] [-1+1 gs8 a ] | 
  e4 om a t a1 t a g8 f a /
e24 r8-6 [+1 f1 e ] ds4 t | d t rb2 r1-8 [+3 b c8 ] | b4 ze c rb2 //
gsd44 g1 g ad4 a1 a t | a8 t a gs1 e a f b8 ds- ed8 f1 | 
  gd8 g1 fd8 e1 ds8 d1 e ed8 ot ds1 /
%
% Bar 13-15
%
r8+0 e13 gs [ f a ] g b cd4 b8 | a2 rb2 | r8-6 dd42 t d2 t //
rb0 | rb2 r8+0 c83 b a | d4 dd2 /
rb0 | c85 rbd4 e-d e8 | fn2 rb2 //
e24 r8+0 e1 gs [ f a ] g b | rb8 b-1 d [ c e ] d f gs4 a t | 
  a8 t a b a d1 f-n e c+ b d- c a+ /
\\\def\raisebarno{4.5\internote}\def\shiftbarno{1.5\internote}\
%
% Bar 16-18
%
IM 
V1 
e22 e+ t | e t d | e e- //
r8 e43 f8 gs2 t | 
  gd4 t a8 \zhu6\loffset{.15}{\raise8\internote\qp\bsk}\ rb4 r8+8 d8 |
  dd8 r1+8 c4 e-2 /
b43 e r8+0 [ d+8 e1 d c8 ] | bd4 a8 r1+0 b b c d c b a | 
  rb4 r1 ed8 t e4 t rb4 //
gs44 ze a zc rb2 | r8+6 d [-2+1 e1 d c8 ] rb2 | 
  gs1 f e d r8 a+ t a t a gs1 a3 b ad1 ot gs3 /
%
% Bar 19
%
m7800
r8 ad42 t ad t //
r4 [ c83 e td ] ed4 t za /
a24 ad4 om /
%
% Bar 20-22
%
IMP2
m4400
Vb2 Rr 
e22 e+ t | e0 t | e2 e- //
r8 e43 f8 gsd4 a8 | b4 c8 d e2 t | ed8 t r1+8 c4 e-2 /
b43 e r8+0 [ d+8 e1 d c8 ] | bd4 a8 gs1 rbd8 d+1 c b a | 
  rb4 r1 ed8 t e4 t rb4 //
gs44 ze a zc rb2 | r8+6 d [-2+1 e1 d c8 ] b1a [ b b c ] rb4 | 
  gs1 f e d r8 a+ t a t a gs1 a3 b ad1 ot gs3 /
%
% Bar 23
%
m7800
r8 ad42 t ad t //
r4 [ c83 e td ] ed4 t za /
a24 ad4 om /


